Пожар в животноводческом корпусе

11.07.2021г. в Венгеровском районе Новосибирской области сгорел животноводческий корпус. В огне погибли 40 телят. Огонь уничтожил здание фермы, площадь пожара составила около 1000 квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание бойлера с водой. Пожары в животноводческих помещениях являются, как правило, результатом неисправности или нарушения правил эксплуатации электрооборудования, неосторожного обращения с огнем или беспечности и халатности отдельных работников животноводства. Происшедшие пожары в основном всегда наносят серьезный ущерб хозяйству, уничтожают плоды многолетнего труда.

Чтобы предотвратить пожар необходимо знать правила пожарной безопасности и требовать от всех работников строгого их соблюдения.

В целях недопущения пожаров Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району напоминает:

- В животноводческих помещениях категорически запрещается курить, пользоваться факелами и паяльными лампами для отогрева водопроводных и отопительных труб,

- Помещения для содержания животных должны регулярно очищаться от сгораемых отходов,

- Хранение кормов и различных материалов в тамбурах и проходах строго запрещается,

- Ворота и двери, предназначенные для вывода скота, должны открываться только наружу, ничем не загромождаться и не перекрываться,

- Ворота допускается закрывать только на легко открываемые задвижки, крючки или щеколды,

- Животноводческие помещения для крупнорогатого скота, при наличии 20 голов и более, должны быть оборудованы групповой привязью,

- Въезд в животноводческие помещения тракторов и других сельхоз. машин, не оборудованных искрогасителями, строго запрещается,

- Все животноводческие помещения должны быть обеспечены огнетушителями и установками пожарной автоматики,

- Электропроводка в животноводческих помещениях должна своевременно проверяться, а при необходимости проводиться ремонт,

- Не допускается установка и эксплуатация отопительных печей с нарушением требований пожарной безопасности ( с металлическими дымовыми трубами, без требуемых противопожарных разделок и отступок от горючих конструкций), а так же оставлять без присмотра топящиеся печи,

- в отношении животноводческих помещений должны быть разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности,

- с работниками сельхозпредприятий должны проводиться инструктажи на противопожарную тематику,

- В ночное время животноводческие помещения, при нахождении в них скота, должны находиться под наблюдением сторожей, скотников или других назначенных для этих целей приказом лиц.

Запрещено:

- применять электрические приборы не заводского изготовления, а так же электроприборы не имеющие устройств тепловой защиты,

- размещать лампы для обогрева животных в непосредственной близости от горючих материалов (деревянные ящики, солома и т.д.) а так же без защитных плафонов.

- размещать у электрощитов и пусковой аппаратуры горючие вещества и материалы

Необходимо следить за содержанием путей эвакуации. Во многих телятниках клетки устанавливаются на путях эвакуации. Не редко выходы для телят из загонов выполняют не в основной центральный проход, а через смежные загоны расположенные вдоль всего корпуса, и этим увеличивая необходимое время эвакуации животных. В перегородках, разделяющих помещения, устанавливаются дверные блоки с шириной, не соответствующей требованиям нормативных документов. В тамбурах на путях эвакуации производится хранение грубых кормов. При соблюдении требований пожарной безопасности обеспечивается сохранность Вашего имущества